**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

1. Rok produkcji – pojazd maksymalnie 10 letni  
2. Silnik diesel minimum 130 KM – 6 biegowa skrzynia  
3. Napęd 4x2  
4. Typ pojazdu furgon,  
5. ABS,  
6. Poduszka powietrzna kierowcy  
7. Wsp. kierownicy, C. Zamek, El. szyby  
8. Radio CD  
9. Przebieg do 150 000 km

**Elementy zewnętrzne**1. Kolor nadwozia – czerwień sygnałowa RAL-3000  
2. Zderzaki koloru białego  
3. Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego, wykonane z folii odblaskowej:  
a) Pasy białe na bokach i z tyłu pojazdu,  
b) Napisy „STRAŻ” na bokach, z tyłu i na dachu,  
c) Numer operacyjny jednostki na bokach, z tyłu i na dachu  
d) Nazwa jednostki, herb Gminy na drzwiach przednich.  
4. Oświetlenie dla pojazdu uprzywilejowanego (belka przednia błyskowa dwu sekcyjna LED, lampa z tyłu  
LED, lampy naprzemienne w atrapie LED).  
5. Platforma dachowa pokryta blachą aluminiową z uchwytami na 3 węże ssawne i drabinę + drabina wejściowa.  
6. Oświetlenie zewnętrzne do prowadzenia działań ratunkowych nocą w systemie LED.  
7. Maszt oświetleniowy pneumatyczny o mocy światła LED 16500 lumenów  
8. Hak holowniczy,  
9. Orurowanie przednie + wyciągarka elektryczna o uciągu 3600 kg + halogen dalekosiężny LED

**Elementy przedziału załogi**1. Przeszklenie w przedziale załogi ( szyby przyciemniane),  
2. Fotele z pasami bezpieczeństwa dla 6 osób,  
3. Podłoga antypoślizgowa, gumowa,  
4. Ściany tapicerowane + podsufitka,  
5. Oświetlenie w przedziale załogi,  
6. Próg wejściowy z blachy ryflowanej,

7. System podawania komunikatów głosowych i sygnalizacji dźwiękowych, modulowana, z wnętrza pojazdu typu ZURA,  
8. Radiostacja Motorola GM360 + instalacja antenowa  
9. Radiostacja nasobna HYTERA PD565 – 3 szt. z uchwytem samochodowym – 5 szt.

**Elementy przedziału sprzętowego ( minimum)**1. Podłoga wykonana z blachy ryflowanej,  
2. Podsufitka,  
3. Oświetlenie przedziału sprzętowego w systemie LED, włączane w kabinie kierowcy,  
4. Drzwi wyłożone blacha ryflowaną,  
5. Półki na węże  
• 10 kaset - W75  
• 4 kasety – W52  
6. Półka sprzętowa,  
7. Półki na nadkolach.  
8. Szuflada pod pompę.  
9. Agregat wysokociśnieniowy Gaśniczy o wydajności 40l/40Bar z szybkim natarciem dł. węża ok. 50 m zakończony prądownicą, silnik spalinowy 5,5 KM, zbiornik na wodę o pojemności min 350 l

**Inne**1. Pełna dokumentacja do rejestracji jako pojazd specjalny – POŻARNICZY  
2. Pełna dokumentacja pojazdu  
3. Wykonany przegląd techniczny.  
TERMIN REALIZACJI:  
Termin realizacji: 65 dni roboczych od podpisania umowy

GWARANCJA:  
12 - miesięcy na wykonaną zabudowę i zamontowane urządzenia.

**BARDZO WAŻNE**

Długość całkowita z orurowaniem przednim i hakiem – maksymalnie 5700 mm

Szerokość samochodu – maksymalnie 2100 mm

Wysokość z platformą dachową – maksymalnie 2540 mm