[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=Kosztorys inwestorski (chodniki w km 0+000 do 0+173 - odc. południowy)
nfn=FORMA s.c.
afn=ul. Dębowa 6, 64-115 Wilkowice
nb=Przebudowa drogi gminnej
ab=Parszowice, km projektowy 0+000 do 0+173, odcinek południowy
ni=Gmina Ścinawa
ai=ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
br=Drogowa
nk=mgr inż. Wanda Formanowska	
npn=mgr inż. Radosław Formanowski	
dt=24.08.2015

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Muzealnej w Nowej Soli.13101310Podstawowy zakres robót obejmuje prace w zakresie:13101310* geodezyjnej obsługi budowy i opracowania dokumentacji powykonawczej,13101310* usunięcia drzew - przewidziano wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do zrealizowania prac budowlanych, odwóz materiału z ycinki, zasypanie dołów po karczowaniu13101310* robót rozbiórkowych - przewidziano zdjęcie części nawierzchni i istniejących chodników, demontaż oznakowania pionowego, z wywozem gruzu z rozbiórek i kosztami składowania materiałów rozbiórkowych13101310* robót odwodnieniowych - przewidziano wymianę istniejących wpustów ulicznych, uzupełnienie o brakujące wpusty Dn425mm z wpięciem przykanalikami PVC SN8 Dn160mm do istniejącej sieci kanalizacyjnej13101310* podbdów i nawierzchni - przewidziano korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku na składowisko i kosztami składowania, wykonanie warstw odcinających i odsączających z piasku średnioziarnistego, podbudów z kruszywa łamanego pod wjazdy gr. 15cm, drogę i zatoki postojowe gr. 20cm, podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr. 13cm i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm z AC11S dla budowy poszerzeń drogi, nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej dla wykonania zatok postojowych, wzmocnienia nawierzchni poprzez zastosowanie mieszanki MMA i geowłókniny do regeneracji nawierzchni, wykonanie dodatkowej warstwy ścieralnej z AC11S gr. 5 cm13101310* urządzeń bezpieczeństwa ruchu - przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziome i pionowe, komleksowe oznakowanie na czas trwania prac, ustawienie poręczy lańcuchowych w miejscu starych demontowanych13101310* elementów ulic - zaprojektowano chodniki z betonowej kostki brukowej gr.6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, wjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki 15x30cm i obrzeża 8x30cm ustawiane na ławach betonowych C-12/15 z oporem, na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy Gimnazjalnej założono odzyskanie kostki granitowej z rozbiórki i ponopwne jej ułożenie wraz z niezbędnym uzupełnieniem13101310* robót wykończeniowych - przewidziano regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i telekomunikacyjnych

[ELEMENT 1]
na=Czarnków, Góra
wa=0
kn=0	0	0
id=840
nu=1

[ELEMENT 2]
na=branża drogowa
wa=0
kn=0	0	0
id=844
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy
wa=0
kn=0	0	0
id=955
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
uw=STWiORB D.01.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.2
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						0		0

[ELEMENT 3]
na=droga - jezdnia główna
wa=0
kn=0	0	0
id=957
nu=1.1.2

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=1123
nu=1.1.2.1

[POZYCJA]
id=1124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 33 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pasa drogowego
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[POZYCJA]
id=1125
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=300.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300.3	1	910*0,33						0		0

[POZYCJA]
id=1126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.02.01/a Warstwy odcinające z geosyntetyków
wa=0
kn=0	0	0
id=1359
nu=1.1.2.2

[POZYCJA]
id=1360
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03	AT-04	0101-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosyntetyków (geosiatka separacyjna na całej szerokości pasa drogowego układana na wyrównanym podłożu)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
wa=0
kn=0	0	0
id=1129
nu=1.1.2.3

[POZYCJA]
id=1130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-02	6	0113-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5 mm)
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1361
nu=1.1.2.4

[POZYCJA]
id=1362
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
uw=STWiORB D.05.03.23
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[POZYCJA]
id=1365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0106-04	6	0106-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm z miału kamiennego
uw=STWiORB D.05.03.23
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=910
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910						0		0

[ELEMENT 3]
na=D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1386
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=1387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-01	6	0702-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
uw=STWiORB D.07.02.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=1388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-04	6	0702-04		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
uw=STWiORB D.07.02.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 3]
na=D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=769
pd=		Kalkulacja własna (1)		Kalkulacja własna (1)		2
na=Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
uw=STWiORB D.07.08.01
op=1	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=985
nu=1.1.5

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=959
nu=1.1.5.1

[POZYCJA]
id=960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pasa drogowego (rowki pod krawężniki)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	360*0.2+30*0.2+40*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=961
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	90*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.01.01 Krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=185
nu=1.1.5.2

[POZYCJA]
id=1332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Oporniki betonowe wtopione 10x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=STWiORB D.08.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	4*7,5						0		0

[POZYCJA]
id=1372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawęzniki betonowe wtopione 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=STWiORB D.08.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	170+190						0		0

[POZYCJA]
id=1389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawęzniki betonowe najazdowe 20x225x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=STWiORB D.08.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	2*20						0		0

[ELEMENT 3]
na=zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=1373
nu=1.1.6

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=1374
nu=1.1.6.1

[POZYCJA]
id=1375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł.25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=1376
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	30*0,25						0		0

[POZYCJA]
id=1377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
wa=0
kn=0	0	0
id=1378
nu=1.1.6.2

[POZYCJA]
id=1379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (frakcja 0/31,5mm)
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.04.01 Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1380
nu=1.1.6.3

[POZYCJA]
id=1381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)
uw=STWiORB D.08.04.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[ELEMENT 3]
na=D.06.03.01 Pobocza
wa=0
kn=0	0	0
id=1382
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=1383
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1402-05	2-31	1402-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
uw=STWiORB D.06.03.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						0		0

[POZYCJA]
id=1384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1301-01	6	1301-01		1
mpn=1211
na=Profilowanie poboczy
uw=STWiORB D.06.03.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						0		0

[POZYCJA]
id=1385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1301-02	6	1301-02		1
mpn=1211
na=Zagęszczanie poboczy
uw=STWiORB D.06.03.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						0		0

[ELEMENT 3]
na=Roboty towarzysząca
wa=0
kn=0	0	0
id=1390
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=1391
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1403-06	2-31	1403-06		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
uw=STWiORB D.06.03.01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						0		0

