Załącznik nr 8 do SIWZ

**WYKAZ DRÓG DO RÓWNANIA, PROFILOWANIA I NAPRAW**

**NA TERENIE GMINY CZARNKÓW W 2018 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Określenie drogi** | **Powierzchnia poszcz. dróg**  **(długość x szerokość)** | **Rodzaj robót**  **do wykonania** |
| BIAŁĘŻYN | | | |
| 1. | Droga od sklepu do posesji nr 15 | 150 m x 4,0 m = 600 m2 | równanie, profilowanie |
| 2. | Droga od sklepu do obwodnicy | 230 m x 4,0 m = 920 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe doziarnienie kruszywem 150t |
| **BRZEŹNO** | | | |
| 3. | Brzeźno kierunek Białężyn | 2000 m x 3,5 m = 7.000 m2 | równanie, profilowanie |
| 4. | Brzeźno kierunek Sobolewo | 2200 m x 3,5 m = 7.700 m2 | równanie, profilowanie,  miejscowe doziarnienie pospółką 50 t |
| 5. | Brzeźno kierunek Romanowo | 2700 m x 3,5 m = 9.450 m2 | równanie, profilowanie  miejscowe doziarnienie pospółką 50 t |
| 6. | Brzeźno kierunek Śmieszkowo do wiaduktu | 870 m x 4,0 m = 3.480 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie i miejscowe doziarnienie pospółką lub kruszywem łamanym 150t |
| **BUKOWIEC** | | | |
| 7. | Droga gajewska do nr 49 | 200 m x 3,0 m = 600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 20 t pospółki |
| 8. | Od DW 174 do nr 39 | 400 m x 3,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 20 t pospółki |
| 9. | Od DW 174 do nr 18 i nr 13 | 900 m x 3,0 m = 2.700 m2 | równanie, profilowanie |
| 10. | Od DW 174 do nr 9 i nr 5 | 900 m x 3,0 m = 2.700 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 40 t pospółki |
| 11. | Od nr 6 do nr 8 – korekta przebiegu drogi | 100 m x 4,0 m = 400 m2 | równanie, profilowanie,  wyprostowanie przebiegu |
| 12. | Od kościoła do nr 25 | 100 m x 3,0 m = 300 m2 | równanie, profilowanie,  dowóz 25 t pospółki |
| **CISZKOWO** | | | |
| 13. | Ul. Kręta | 530 m x 4,0 m = 2.120 m2 | równanie, profilowanie |
| 14. | Ul. Leśna | 1550 m x 4,0 m = 6.200 m2 | równanie, profilowanie |
| 15. | Od Ul. Kasztanowa – do zaplecza gorzelni | 170 m x 4,0 m = 680 m2 | równanie, profilowanie,  miejscowe uzupełnienie 50t kruszywa łamanego lub 25t KŁSM i 25 pospółki |
| **GAJEWO** | | | |
| 16. | Od DW 174 do Zofiowa i od Szkoły - kierunek „Góry” | 2200 m x 3,2 m= 7.040m2 | równanie, profilowanie,  z miejscowym doziarnieniem  50 t pospółki, 25 t kruszywa, 75 t żużla |
| **GĘBICE** | | | |
| 17. | Droga do tzw. małej Kępy | 800 m x 3,5 m = 2.800 m2 | równanie, profilowanie |
| 18. | Wyjazd z Sobolewa w stronę Białężyna | 50 m x 3,5 m = 175m | równanie, profilowanie,  miejscowe uzupełnienie 25t pospółki |
| 19. | Dojazd do DPS | 400 m x 3,5 m = 1400 m2 | równanie, profilowanie |
| 20. | Ul. Lipowa | 500 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50 t pospółki |
| 21. | Ul. Osiedlowa | 200 m x 3 m = 600 m2 | równanie, profilowanie |
| 22. | Ul. Czarnkowska posesji nr 18 | 300 m x 3,5 m = 1.050 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe doziarnienie  40t pospółki |
| 23. | Paliszewo (połączenie z Marunowem) | 600 m x 3,5 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie |
| 24. | Sobolewo – kierunek Huta | 1000 m x 4,0 m = 4.000 m2 | równanie, profilowanie |
| **GĘBICZYN** | | | |
| 25. | Gębiczyn - Radom | 1.500 m x 4,0 m = 6.000 m2 | równanie, profilowanie |
| 26. | Gębiczyn – Huta (Część Gębiczyńska) | 1.400 m x 4,0 m = 5.600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 200t kruszywa |
| 27. | Gębiczyn - Niewiemko | 1.000 m x 6,0 m = 6.000 m2 | równanie, profilowanie |
| 28. | Gębiczyn - CIS | 1.150 m x 4,0 m = 4.600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie pospółką 100 t |
| **GÓRA-PIANÓWKA** | | | |
| 29. | Pianówka do śluzy | 630 m x 3,0 m = 1.890 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 200t pospółki |
| **GRZĘPY** | | | |
| 30. | Od krzyża na pola | 1.000 m x 4,0 m = 4.000 m2 | równanie, profilowanie |
| 31. | Do pałacu | 200 m x 4,5 m = 900 m2 | równanie, profilowanie |
| 32. | Grzępy - Komorzewo | 2.000 m x4,0 m = 8.000 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie gruzem Zamawiającego składowanym w Śmieszkowie - 100 t i pospółką 100 t |
| 33. | Grzępy - Śmieszkowo | 1.300 m x 4,0 m = 5.200 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie gruzem Zamawiającego składowanym w Śmieszkowie 100 t i pospółką 100 t |
| HUTA | | | |
| 34. | Droga do P. Woltmana | 500 m x 4,5 m = 2.250 m2 | równanie, profilowanie |
| 35. | Huta – Radom | 900 m x 4,5 m = 4.050 m2 | równanie, profilowanie |
| 36. | Huta - Gębiczyn | 1.000 m x 4,5 m = 4.500 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie gruzem Inwestora składowanym w Hucie |
| 37. | Huta - Sobolewo | 800 m x 4,5 m = 3.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 38. | Ul. Pilska (odcinek przy stawie) | 100 m x 5,0 m = 500 m2 | równanie, profilowanie |
| 39. | Ul. Ogrodowa | 200 m x 4,0 m = 800 m2 | równanie, profilowanie |
| 40. | UL. Osiedlowa | 300 m x 3,5 m = 1.050 m2 | równanie, profilowanie |
| 41. | Do pana Dogi | 800 m x3,5 m = 2.800 m2 | równanie, profilowanie |
| 42. | Do Śmietniska | 800 m x3,5 m = 2.800 m2 | równanie, profilowanie |
| JĘDRZEJEWO | | | |
| 43. | Jędrzejewo – Książnica | 2.000 m x 4,0 m = 8.000 m2 | równanie, profilowanie,  odcinkowo miejscowe uzupełnienie 120t pospółki |
| 44. | Jędrzejewo – Jesionowo | 3.000 m x 5,0 m = 15.000 m2 | równanie, profilowanie,  miejscowe doziarnienie 150 t kruszywa i 80 t pospółki |
| 45. | Jędrzejewo – Plany k. transformatora | 1.500 m x 4,50 m = 6.750 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 5 zestawów żużla (5x25 ton) |
| 46. | Jędrzejewo – Plany k. p. Wylegały | 1.000 m x 4,0 m = 4.000 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50 t żużla |
| **KOMORZEWO** | | | |
| 47. | Droga od Krzyża w stronę lasu | 1.200 m x 3,0 m = 3.600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe wbudowanie  100 t gruz Zamawiającego składowany w Śmieszkowie |
| 48. | Droga do p. Dymek | 1.500 m x 4,0 m = 6000 m2 | równanie, profilowanie |
| 49. | Droga od p. Talagi do sadów | 1.200 m x 4,0 m = 4.800 m2 | równanie, profilowanie,  80 t kruszywa i 50 t pospółki |
| 50. | Droga koło sadu | 600 m x 4,0 m = 2.400 m2 | równanie, profilowanie  60 t kruszywa i 40 t pospółki |
| **KUŹNICA CZARNKOWSKA** | | | |
| 51. | Ul. Polna | 1100 m x 5,0 m = 5.500 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 25t pospółki |
| 52. | Ul. Nowa | 320 m x 4,5 m = 1.440 m2 | równanie, profilowanie |
| 53. | Ul. Śmietankowo | 1200 x 4,0 m = 4.800 m2 | równanie, profilowanie |
| 54. | Ul. Parkowa | 400 m x 5,0m = 2000 m2 | równanie, profilowanie |
| 55. | Ul. Wyzwolenia (dół) | 400 m x 5,0m = 2000 m2 | równanie, profilowanie |
| 56. | Os. Leśne | 400 m x 4,0 m = 1.600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 100t pospółki |
| 57. | Oś. Parkowe | 1700 x 3,5 m = 5.950 m2 | równanie, profilowanie |
| 58. | Ul. Akacjowa | 300 m x 4,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 25t pospółki |
| 59. | Ul. Radosiewska | 300 m x 5,0m = 1.500 m2 | równanie, profilowanie |
| 60. | Ul. Sportowa | 300 m x 4,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie |
| **MARUNOWO** | | | |
| 61. | Marunowo Dolne | 400 m x 5,0 m = 2.000 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie żużlem 25 t |
| 62. | Marunowo Górne | 900 m x 5,0 m = 4.500 m2 | równanie, profilowanie, |
| 63. | Marunowo wieś | 200 m x 8,0 m = 1.600 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| **RADOLINEK** | | | |
| 64. | Droga przy placu zabaw | 100 m x 4,0 m = 400m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| **RADOSIEW** | | | |
| 65. | Droga nr 100/1 | 500 m x 4,0 m = 2.000m2 | równanie, profilowanie |
| 66. | Droga nr 116/1 | 700 m x 4,0 m = 2.800 m2 | równanie, profilowanie |
| 67. | Droga nr 39 | 400 m x 4,0 m = 1.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 68. | Droga nr 203 | 900 m x 4,0 m = 3.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 69. | Droga nr 251/2 | 1000 m x 4,0 m = 4.000 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t kruszywa łamanego |
| 70. | Droga nr 249/1 i 215 | 500 m x 3,5 m = 1.750 m2 | równanie, profilowanie |
| 71. | Droga nr 249/1 | 100 m x 4,0 m = 400 m2 | równanie, profilowanie |
| 72. | Droga 268/1 | 200 m x 3,0 m = 600 m2 | równanie, profilowanie |
| **ROMANOWO DOLNE** | | | |
| 73. | Droga na Lipicę | 1100 m x 4,0 m = 4.400 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie 40t pospółki |
| 74. | Droga do cmentarza | 300 m x 4,5 m = 1.350 m2 | równanie, profilowanie |
| 75. | Za cmentarzem | 200 m x 3,0 m = 600 m2  100 m x 3,5 m = 350 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie 25t pospółki |
| **ROMANOWO GÓRNE** | | | |
| 76. | Droga od drogi powiatowej na śluzę | 1600 m x 3,2 m = 5.120 m2 | równanie, profilowanie  Uzupełnienie 60t pospółki |
| **SARBIA – SARBKA** | | | |
| 77. | Droga do Romanowa Dolnego | 1.200 m x 4,0 m = 4.800 m2 | równanie, profilowanie |
| 78. | Droga do P. Dominiaka | 250 m x 3,0 m = 750 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| 79. | Droga do P. Biesagi | 400 m x 3,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie |
| 80. | Droga do p. Wylegały - Sarbka | 250 m x 3,0 = 750 m2 | równanie, profilowanie |
| 81. | Osiedle Polne | 1.300 m x 4,0 m = 5.200 m2 | równanie, profilowanie |
| 82. | Do Pana Holaka i Magdziarza | 200 m x 4,0 m = 800m2 | równanie, profilowanie |
| **ŚMIESZKOWO** | | | |
| 83. | ul. Działkowa/Jaśminowa/Wrzosowa/ Wiosenna | 1000 m x 5,0 m = 5.000 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| 84. | ul. Wodna/Boczna/Zielona/Sosnowa/ Czereśniowa/ | 2600 m x 3,5 m = 9.100 m2 | równanie, profilowanie |
| 85. | ul. Leśna | 900 m x 4,0 m = 3.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 86. | Ul. Miodowa/Chabrowa/Malinowa | 600 m x 4,5 m = 2.700 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| 87. | Ul. Południowa | 350 m x 4,5 m = 1.575 m2 | równanie, profilowanie |
| 88. | Ul. Wiśniowa | 900 m x 4,0 m = 3.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 89. | Ul. Widokowa | 300 m x 4,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie |
| 90. | ul. Jana Pawła II/Sportowa/Miła/Wesoła | 1300 m x 5,5 m = 7.150 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie gruz inwestora – 50 t |
| **ŚREDNICA** | | | |
| 91. | Droga do P. Gorząda | 400 m x 5,0 m = 2.000 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie 25t pospółki |
| 92. | Droga o nr ewid.działki 147, w kierunku sołtysa | 300 m x 4,5 m = 1.350 m2 | równanie, profilowanie |
| 93. | Droga nr 170 do Rydzewa | 1300 m x 4,2 m = 5.460 m2 | równanie, profilowanie |
| 94. | Droga do p. Pertek | 400 m x 4,5 m = 1.800 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| **WALKOWICE** | | | |
| 95. | Droga do promu | 400 m x 4,0 m = 1.600 m2 | równanie, profilowanie |
| 96. | Stara leśniczówka | 1850 m x 3,5 m = 6.475 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50t pospółki |
| 97. | Nowa leśniczówka | 950 m x 3,5 m = 3.325 m2 | Uzupełnienie 25t pospółki |
| 98. | Droga do śluzy | 200 m x 3,0 m = 600 m2 | równanie, profilowanie |
| 99. | Wybudowanie-Błota -Nowie | 2900 m x 3,5 m =10.150 m2 | równanie, profilowanie |
| 100. | Przy lesie | 390 m x 3,0 m = 1.170 m2 | równanie, profilowanie |
| **ZOFIOWO** | | | |
| 101. | Kisówka | 1.200 m x 4,0 m = 4.800 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 200t pospółki |
| 102. | Wybudowanie | 300 m x 4,0 m = 1.200 m2 | równanie, profilowanie, miejscowe  doziarnienie 50 t żużla |
| 103. | Pertkowo | 200 m x 4,0 m = 800 m2 | równanie, profilowanie,  uzupełnienie 25t pospółki |
| 104. | Droga do posesji 88 | 200 m x 4,0 m = 800 m2 | równanie, profilowanie |
| 105. | Od DW do posesji 76 | 200 m x 3,5 m = 700 m2 | równanie, profilowanie |
| **MIKOŁAJEWO** | | | |
| 105. | Mikołajewo 160 | 1940 m x 3,5m = 6.790 m2 | równanie, profilowanie,  odcinkowo uzupełnienie 50t pospółki  50t żużel |
|  |  |  |  |
| **RAZEM : 339.810 m2** | | | |